(module Mini-Circuits_FG873-4_3x3mm (layer F.Cu) (tedit 5B87DEB5)
  (descr "Mini Circuits Case style FG (https://ww2.minicircuits.com/case_style/FG873.pdf)")
  (tags FG873)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -3.175) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Mini-Circuits_FG873-4_3x3mm (at 0 3.25) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -1.59099 -0.53033) (end 0 -2.12132) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 2.12132 0) (end 0 -2.12132) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 2.12132 0) (end 0 2.12132) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.59099 0.53033) (end 0 2.12132) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.59099 0.53033) (end -1.59099 -0.53033) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -0.57 -1.7) (end -1.13 -1.14) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.14 1.14) (end -0.57 1.71) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 0.57 1.7) (end 1.7 0.57) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.7 -0.57) (end 0.57 -1.7) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -2.61 -0.32) (end -2.61 0.32) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.61 0.32) (end -0.32 2.61) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.61 -0.32) (end 2.61 0.32) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.32 -2.61) (end -0.32 -2.61) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 0.32 2.61) (end -0.32 2.61) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.61 -0.32) (end 0.32 -2.61) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.61 -0.32) (end -0.32 -2.61) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.61 0.32) (end 0.32 2.61) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.11)))
  )
  (pad 1 smd roundrect (at -1.585 0) (size 1.55 0.61) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 2 smd roundrect (at 0 1.585) (size 0.61 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 3 smd roundrect (at 1.585 0) (size 1.55 0.61) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 4 smd roundrect (at 0 -1.585) (size 0.61 1.55) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (model ${KISYS3DMOD}/Package_DFN_QFN.3dshapes/Mini-Circuits_FG873-4_3x3mm.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
