(module Mini-Circuits_DL805 (layer F.Cu) (tedit 5A5CA5CF)
  (descr https://ww2.minicircuits.com/case_style/DL805.pdf)
  (tags "RF Switch")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.907) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Mini-Circuits_DL805 (at 0 3.23) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -1.75 1.75) (end -1.75 1.375) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -0.5 1.75) (end -1.75 1.75) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.75 1.75) (end 0.5 1.75) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.75 1.375) (end 1.75 1.75) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.75 -1.75) (end 1.75 -1.375) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 0.5 -1.75) (end 1.75 -1.75) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.75 -1.75) (end -1.75 -1.375) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -0.5 -1.75) (end -1.75 -1.75) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.625 -0.875) (end -0.875 -1.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -0.875 -1.625) (end 1.625 -1.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.625 1.625) (end -1.625 -0.875) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 1.625 1.625) (end -1.625 1.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 1.625 -1.625) (end 1.625 1.625) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_text user %R (at 0 0 -90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.075)))
  )
  (fp_line (start 2.26 -2.26) (end -2.26 -2.26) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.26 -2.26) (end -2.26 2.26) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.26 2.26) (end 2.26 2.26) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.26 2.26) (end 2.26 -2.26) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.9 -1.375) (end -1.9 -1.9) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.9 -1.9) (end -1.375 -1.9) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (pad 9 smd rect (at 0 1.535 270) (size 0.94 0.51) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 0 -1.535 270) (size 0.94 0.51) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 0 0 270) (size 2.13 1.22) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.625 -0.99 270) (size 0.33 0.76) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.625 -0.33 270) (size 0.33 0.76) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.625 0.33 270) (size 0.33 0.76) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.625 0.99 270) (size 0.33 0.76) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.625 0.99 270) (size 0.33 0.76) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1.625 0.33 270) (size 0.33 0.76) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 1.625 -0.33 270) (size 0.33 0.76) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 1.625 -0.99 270) (size 0.33 0.76) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Package_DFN_QFN.3dshapes/Mini-Circuits_DL805.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
