(module NXP_LQFN-48-1EP_7x7mm_P0.5mm_EP3.5x3.5mm_16xMask0.45x0.45_ThermalVias (layer F.Cu) (tedit 5F5E3ADE)
  (descr "LQFN, 48 Pin (https://www.nxp.com/docs/en/package-information/98ASA00694D.pdf)")
  (tags "NXP LQFN NoLead")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -4.82) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value NXP_LQFN-48-1EP_7x7mm_P0.5mm_EP3.5x3.5mm_16xMask0.45x0.45_ThermalVias (at 0 4.82) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 4.12 -4.12) (end -4.12 -4.12) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 4.12 4.12) (end 4.12 -4.12) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -4.12 4.12) (end 4.12 4.12) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -4.12 -4.12) (end -4.12 4.12) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -3.5 -2.5) (end -2.5 -3.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -3.5 3.5) (end -3.5 -2.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 3.5 3.5) (end -3.5 3.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 3.5 -3.5) (end 3.5 3.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -2.5 -3.5) (end 3.5 -3.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -3.16 -3.61) (end -3.61 -3.61) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 3.61 3.61) (end 3.61 3.16) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 3.16 3.61) (end 3.61 3.61) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -3.61 3.61) (end -3.61 3.16) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -3.16 3.61) (end -3.61 3.61) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 3.61 -3.61) (end 3.61 -3.16) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 3.16 -3.61) (end 3.61 -3.61) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (pad "" smd rect (at 1.5 1.5) (size 0.45 0.45) (layers F.Paste F.Mask))
  (pad "" smd rect (at 1.5 0.5) (size 0.45 0.45) (layers F.Paste F.Mask))
  (pad "" smd rect (at 1.5 -0.5) (size 0.45 0.45) (layers F.Paste F.Mask))
  (pad "" smd rect (at 1.5 -1.5) (size 0.45 0.45) (layers F.Paste F.Mask))
  (pad "" smd rect (at 0.5 1.5) (size 0.45 0.45) (layers F.Paste F.Mask))
  (pad "" smd rect (at 0.5 0.5) (size 0.45 0.45) (layers F.Paste F.Mask))
  (pad "" smd rect (at 0.5 -0.5) (size 0.45 0.45) (layers F.Paste F.Mask))
  (pad "" smd rect (at 0.5 -1.5) (size 0.45 0.45) (layers F.Paste F.Mask))
  (pad "" smd rect (at -0.5 1.5) (size 0.45 0.45) (layers F.Paste F.Mask))
  (pad "" smd rect (at -0.5 0.5) (size 0.45 0.45) (layers F.Paste F.Mask))
  (pad "" smd rect (at -0.5 -0.5) (size 0.45 0.45) (layers F.Paste F.Mask))
  (pad "" smd rect (at -0.5 -1.5) (size 0.45 0.45) (layers F.Paste F.Mask))
  (pad "" smd rect (at -1.5 1.5) (size 0.45 0.45) (layers F.Paste F.Mask))
  (pad "" smd rect (at -1.5 0.5) (size 0.45 0.45) (layers F.Paste F.Mask))
  (pad "" smd rect (at -1.5 -0.5) (size 0.45 0.45) (layers F.Paste F.Mask))
  (pad "" smd rect (at -1.5 -1.5) (size 0.45 0.45) (layers F.Paste F.Mask))
  (pad 49 thru_hole circle (at 1 1) (size 0.55 0.55) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 49 thru_hole circle (at 1 0) (size 0.55 0.55) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 49 thru_hole circle (at 1 -1) (size 0.55 0.55) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 49 thru_hole circle (at 0 1) (size 0.55 0.55) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 49 thru_hole circle (at 0 0) (size 0.55 0.55) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 49 thru_hole circle (at 0 -1) (size 0.55 0.55) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 49 thru_hole circle (at -1 1) (size 0.55 0.55) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 49 thru_hole circle (at -1 0) (size 0.55 0.55) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 49 thru_hole circle (at -1 -1) (size 0.55 0.55) (drill 0.25) (layers *.Cu))
  (pad 49 smd roundrect (at 0 0) (size 2.55 2.55) (layers B.Cu) (roundrect_rratio 0.115))
  (pad 49 smd rect (at 0 0) (size 3.5 3.5) (layers F.Cu))
  (pad 48 smd roundrect (at -2.75 -3.375) (size 0.27 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 47 smd roundrect (at -2.25 -3.375) (size 0.27 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 46 smd roundrect (at -1.75 -3.375) (size 0.27 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 45 smd roundrect (at -1.25 -3.375) (size 0.27 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 44 smd roundrect (at -0.75 -3.375) (size 0.27 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 43 smd roundrect (at -0.25 -3.375) (size 0.27 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 42 smd roundrect (at 0.25 -3.375) (size 0.27 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 41 smd roundrect (at 0.75 -3.375) (size 0.27 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 40 smd roundrect (at 1.25 -3.375) (size 0.27 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 39 smd roundrect (at 1.75 -3.375) (size 0.27 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 38 smd roundrect (at 2.25 -3.375) (size 0.27 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 37 smd roundrect (at 2.75 -3.375) (size 0.27 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 36 smd roundrect (at 3.375 -2.75) (size 0.85 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 35 smd roundrect (at 3.375 -2.25) (size 0.85 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 34 smd roundrect (at 3.375 -1.75) (size 0.85 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 33 smd roundrect (at 3.375 -1.25) (size 0.85 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 32 smd roundrect (at 3.375 -0.75) (size 0.85 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 31 smd roundrect (at 3.375 -0.25) (size 0.85 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 30 smd roundrect (at 3.375 0.25) (size 0.85 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 29 smd roundrect (at 3.375 0.75) (size 0.85 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 28 smd roundrect (at 3.375 1.25) (size 0.85 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 27 smd roundrect (at 3.375 1.75) (size 0.85 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 26 smd roundrect (at 3.375 2.25) (size 0.85 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 25 smd roundrect (at 3.375 2.75) (size 0.85 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 24 smd roundrect (at 2.75 3.375) (size 0.27 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 23 smd roundrect (at 2.25 3.375) (size 0.27 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 22 smd roundrect (at 1.75 3.375) (size 0.27 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 21 smd roundrect (at 1.25 3.375) (size 0.27 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 20 smd roundrect (at 0.75 3.375) (size 0.27 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 19 smd roundrect (at 0.25 3.375) (size 0.27 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 18 smd roundrect (at -0.25 3.375) (size 0.27 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 17 smd roundrect (at -0.75 3.375) (size 0.27 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 16 smd roundrect (at -1.25 3.375) (size 0.27 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 15 smd roundrect (at -1.75 3.375) (size 0.27 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 14 smd roundrect (at -2.25 3.375) (size 0.27 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 13 smd roundrect (at -2.75 3.375) (size 0.27 0.85) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 12 smd roundrect (at -3.375 2.75) (size 0.85 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 11 smd roundrect (at -3.375 2.25) (size 0.85 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 10 smd roundrect (at -3.375 1.75) (size 0.85 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 9 smd roundrect (at -3.375 1.25) (size 0.85 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 8 smd roundrect (at -3.375 0.75) (size 0.85 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 7 smd roundrect (at -3.375 0.25) (size 0.85 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 6 smd roundrect (at -3.375 -0.25) (size 0.85 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 5 smd roundrect (at -3.375 -0.75) (size 0.85 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 4 smd roundrect (at -3.375 -1.25) (size 0.85 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 3 smd roundrect (at -3.375 -1.75) (size 0.85 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 2 smd roundrect (at -3.375 -2.25) (size 0.85 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (pad 1 smd roundrect (at -3.375 -2.75) (size 0.85 0.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
  (model ${KISYS3DMOD}/Package_DFN_QFN.3dshapes/NXP_LQFN-48-1EP_7x7mm_P0.5mm_EP3.5x3.5mm_16xMask0.45x0.45.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
